产品质量监督抽查实施细则


2026年新疆生产建设兵团棉花包装用本白色纯棉布产品质量监督抽查实施细则

2026-08发布                                             2026-08实施

新疆生产建设兵团市场监督管理局
2026年新疆生产建设兵团棉花包装用本白色纯棉布
产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样单位中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽样数量

	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	棉花包装用本白色纯棉布
	包套
	2套
	1套
	1套

	
	包布
	6米
	3米
	3米


2 检验依据

表2 棉花包装用本白色纯棉布

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	GB/T 4668—1995

	2
	断裂强力
	GB/T 3923.1—2013

	3
	纤维含量
	FZ/T 01057.1—2007

FZ/T 01057.2—2007

FZ/T 01057.3—2007

FZ/T 01057.4—2007

FZ/T 01057.6—2007

GB/T 2910.1—2009

GB/T 2910.2—2009

GB/T 2910.3—2009

GB/T 2910.4—2022

GB/T 2910.6—2009

GB/T 2910.7—2009

GB/T 2910.8—2009

GB/T 2910.9—2024

GB/T 2910.11—2024

GB/T 2910.12—2023

GB/T 2910.18—2009

GB/T 2910.20—2009

GB/T 2910.22—2009

GB/T 2910.101—2009

FZ/T 01101—2008

FZ/T 01112—2012

FZ/T 01026—2017

FZ/T 30003—2024

GB/T 16988—2013

GB/T 38015—2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准
GB 6975—2013 棉花包装 

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《关于发布2025年兵团纤维及纤维制品质量监督抽查实施细则的公告》（2025年9月3日发布）中的《2025年新疆生产建设兵团棉花包装用本白色纯棉布产品质量监督抽查实施细则》。
